华东六省一市儿童自行车比较试验结果一览表

	序号
	商标
	标称单位
	型号
规格
	最小断裂力矩＞标称旋转扭矩的50%
	制动系统
	闸把尺寸
	平衡轮尺寸
	垂直负荷试验
	纵向负荷

试验
	是否标注3C认证
	购买价格
元/台
	检验结论

	
	
	
	
	
	最大鞍座高度≥560mm安装两个制动系统，一个制动前轮，一个制动后轮
	最大鞍座高度＜560mm，至少安装一个制动系统，制动后轮
	在A、B两点之间应≤60mm
	在B、C两点之间应≤75mm
	通过车架中心线至每个平衡轮两垂直平面水平距离≥175mm
	垂直放置在水平面上时每个平衡轮与地面间的间隙≤25mm
	垂直负荷试验所产生的挠曲和永久变形应分别≤25mm和15mm
	纵向负荷试验其永久变形≤15mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	左
	右
	左
	右
	左
	右
	左
	右
	左
	右
	
	
	
	

	01
	奇客
	邢台天大车业有限公司
	16寸
	符合

标准
	605.0

符合标准
	/
	58.8
	58.8
	67.5
	67.4
	195
	196
	符合标准
	符合标准
	16.4
	7.6
	17.1
	7.5
	6.9
	6.9
	标注
	268
	符合标准

	02
	兰Q
	宁波伟力车业有限公司
	WLN1409-1
	符合

标准
	/
	540.0

符合标准
	59.3
	59.3
	67.3
	67.2
	180
	182
	符合标准
	符合标准
	17.8
	7.6
	17.5
	7.2
	6.8
	6.3
	标注
	230
	符合标准

	03
	健儿
	慈溪市健儿儿童用品厂
	JE12寸表演车
	无标称扭矩
	/
	510.0

符合标准
	58.8
	58.8
	67.5
	67.4
	177
	187
	符合标准
	符合标准
	15.8
	6.3
	15.4
	6.7
	6.8
	6.7
	未标注
	380
	不符合标准

	04
	好来喜
	平湖市双喜童车制造有限公司
	14KK型全
	无标称扭矩
	585.0

符合标准
	/
	58.6
	58.6
	65.4
	65.3
	178
	179
	符合标准
	符合标准
	15.8
	6.3
	16.1
	6.4
	7.8
	7.4
	标注
	369
	不符合标准

	05
	小龙哈彼
	昆山小小恐龙儿童用品有限公司
	LG1248Q
	符合

标准
	569.0

符合标准
	/
	56.8
	56.8
	68.7
	68.7
	195
	196
	符合标准
	符合标准
	15.7
	6.8
	16.3
	6.3
	6.6
	6.4
	标注
	379
	符合标准

	06
	QQ熊
	宁波精英车业有限公司
	B1203
	符合

标准
	566.0

符合标准
	/
	56.8
	56.8
	68.3
	68.4
	180
	179
	符合标准
	符合标准
	16.4
	7.2
	16.6
	7.6
	6.3
	6.5
	标注
	300
	符合标准


华东六省一市儿童自行车比较试验结果一览表

	序号
	商标
	标称单位
	型号
规格
	最小断裂力矩＞标称旋转扭矩的50%
	制动系统
	闸把尺寸
	平衡轮尺寸
	垂直负荷试验
	纵向负荷

试验
	是否标注3C认证
	购买价格

元/台
	检验结论

	
	
	
	
	
	最大鞍座高度≥560mm安装两个制动系统，一个制动前轮，一个制动后轮
	最大鞍座高度＜560mm，至少安装一个制动系统，制动后轮
	在A、B两点之间应≤60mm
	在B、C两点之间应≤75mm
	通过车架中心线至每个平衡轮两垂直平面水平距离≥175mm
	垂直放置在水平面上时每个平衡轮与地面间的间隙≤25mm
	垂直负荷试验所产生的挠曲和永久变形应分别≤25mm和15mm
	纵向负荷试验其永久变形≤15mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	左
	右
	左
	右
	左
	右
	左
	右
	左
	右
	
	
	
	

	07
	好孩子
	好孩子儿童用品有限公司
	JB1487QX
	符合

标准
	570.0

符合标准
	/
	55.6
	55.6
	63.5
	63.4
	180
	182
	符合标准
	符合标准
	16.7
	7.8
	17.4
	7.9
	7.2
	7.4
	标注
	436
	符合标准

	08
	小贝丁
	邢台海燕车业有限公司
	14
	符合

标准
	570.0

符合标准
	/
	74.2ⅹ
	75.4ⅹ
	81.3ⅹ
	81.0ⅹ
	195
	194
	符合标准
	符合标准
	16.8
	7.4
	16.6
	7.3
	7.3
	6.8
	标注
	180
	不符合标准

	09
	海碧娃娃
	邢台鑫童童车厂
	12
	无标称扭矩
	615.0

符合标准
	/
	67.5

x
	67.2x
	74.3
	74.4
	151x
	150x
	符合标准
	符合标准
	17.3
	6.8
	17.2
	6.7
	7.5
	7.5
	标注
	190
	不符合标准

	10
	克赛号
	邢台东杰车业有限公司
	16
	符合

标准
	620.0

符合标准
	/
	69.2x
	67.8x
	74.5
	74.5
	197
	198
	符合标准
	符合标准
	18.8
	6.3
	17.6
	6.3
	6.9
	7.5
	标注
	190
	不符合标准

	11
	美利达
	美利达自行车（山东）有限公司
	达卡616
	符合

标准
	618.0

符合标准
	/
	59.4
	59.4
	67.3
	67.3
	205
	207
	符合标准
	符合标准
	15.3
	6.2
	15.4
	6.5
	6.3
	6.8
	标注
	698
	符合标准

	12
	捷安特
	捷安特（昆山）有限公司
	KJ182
	符合

标准
	625
符合标准
	/
	符合标准
	符合标准
	符合标准
	符合标准
	221
	225
	8
	8
	9
	1
	10
	2
	1
	1
	标注
	558
	符合标准


华东六省一市儿童自行车比较试验结果一览表
	序号
	商标
	标称单位
	型号
规格
	最小断裂力矩＞标称旋转扭矩的50%
	制动系统
	闸把尺寸
	平衡轮尺寸
	垂直负荷试验
	纵向负荷

试验
	是否标注3C认证
	购买价格

元/台
	检验结论

	
	
	
	
	
	最大鞍座高度≥560mm安装两个制动系统，一个制动前轮，一个制动后轮
	最大鞍座高度＜560mm，至少安装一个制动系统，制动后轮
	在A、B两点之间应≤60mm
	在B、C两点之间应≤75mm
	通过车架中心线至每个平衡轮两垂直平面水平距离≥175mm
	垂直放置在水平面上时每个平衡轮与地面间的间隙≤25mm
	垂直负荷试验所产生的挠曲和永久变形应分别≤25mm和15mm
	纵向负荷试验其永久变形≤15mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	左
	右
	左
	右
	左
	右
	左
	右
	左
	右
	
	
	
	

	13
	小酷童
	平乡县天顺童车厂
	TS1688s
	符合

标准
	/
	528
符合标准
	符合标准
	符合标准
	符合标准
	符合标准
	176
	178
	7
	8
	10
	2
	9
	3
	2
	2
	未标注
	260
	符合标准


特别说明：依据GB14746-2006《儿童自行车安全要求》标准进行检测。
本次比较试验仅对样品负责。
